Требования

к биркам для маркировки кабелей и линий связи

1. Бирка должна быть изготовлена из прочного материала стойкого к воздействию окружающей среды на протяжении всего срока эксплуатации кабеля или линии связи;
2. Крепление бирки должно выдерживать весь срок эксплуатации кабеля или линии связи;
3. Цвет бирки – желтый;
4. Размер бирки – не менее чем 100х100 мм;
5. Размер номера расположенного на бирке – не менее чем 40х70 мм.

Образец:

